**Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení**

**-**

**Specifikace plnění**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované zboží:**  | **Údaje vyplněné účastníkem** |
| **Výrobce / značka / Typové označení** |  |
| **Minimální požadavky zadavatele** | **Splnění požadavků ANO/NE** | **Bližší popis, hodnota** |
| ***Rackové provedení max. 2U*** |  |  |
| ***Min. 2x CPU min. čtyřjádrový s min. frekvencí 2,5 GHz, cache min. 10 MB. CPU passmark score min. 8000 bodů*** |  |  |
| ***RAM min. 128 GB, min.DDR 3, min. frekvence 1333 MHz, možnost rozšíření na min. 256 GB (volné sloty) bez nutnosti výměny stávajících modulů*** |  |   |
| ***RAID controller min. 0, 1 , 10, 5*** |  |   |
| ***HDD min. 2x min. 300 GB HDD 2,5“ SAS Hot-plug min. 10 000 otáček v RAID 1 + Min. 14x min. 1 200 GB HDD 2,5“ SAS Hot-plug min. 10 000 otáček (Min. 12ks v RAID 5 + min. 2x GHS)***  |  |   |
| ***Koš na min. 16x 2,5“ HDD Hot Plug*** |  |  |
| ***Min. volný 4x PCIe slot*** |  |  |
| ***Vestavěná vzdálená zpráva***  |  |  |
| ***Lyžiny pro montáž do racku*** |  |   |
| ***DVD RW mechanika interní*** |  |   |
| ***Min. 4x LAN 1 Gb + min. 2x 10 Gb LAN, možnost rozšíření o min. 2x 10 Gb LAN nebo min. 8 Gb FC*** |  |  |
| ***Redundantní napájecí zdroj (Dual power)***  |  |  |
| ***Záruka min. 36 měsíců garantovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den*** |  |   |
| ***Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.***  |  |   |
| ***DVD s ovladači a managementem*** |  |  |

V dne

…………………………………………………..

*(podpis)*