**Příloha č. 4 dokumentace výběrového řízení**

**-**

**Specifikace plnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované zboží:** | **Údaje vyplněné uchazečem** | |
| **Výrobce / značka / Typové označení** |  |  |
| **Minimální požadavky zadavatele** | **Splnění požadavků ANO/NE** | **Bližší popis, hodnota** |
| ***Rackové provedení max. 2U*** |  |  |
| ***Min. 2x CPU min. čtyřjádrový s min. frekvencí 1,5 GHz, cache min. 10 MB. CPU passmark score min. 4000 bodů*** |  |  |
| ***RAM min. 64 GB, min.DDR 3, min. frekvence 1333 MHz, možnost rozšíření na min. 256 GB (volné sloty) bez nutnosti výměny stávajících modulů*** |  |  |
| ***RAID controller min. 0, 1 , 10, 5*** |  |  |
| ***HDD min. 2x min. 300 GB HDD 2,5“ SAS Hot-plug min. 10 000 otáček v RAID 1 + Min. 5xmin. 600 GB HDD 2,5“ SAS Hot-plug min. 7 200 otáček (Min. 4ks v RAID 5 + min. 1x GHS)*** |  |  |
| ***Koš na min. 8x 2,5“ HDD Hot Plug*** |  |  |
| ***Min. volný 4x PCIe slot*** |  |  |
| ***Vestavěná vzdálená zpráva*** |  |  |
| ***Lyžiny pro montáž do racku*** |  |  |
| ***DVD RW mechanika interní*** |  |  |
| ***Min. 4x LAN 1 Gb, možnost rozšíření o min. 2x 10Gb port nebo min. 8 Gb FC*** |  |  |
| ***Redundantní napájecí zdroj (Dual power)*** |  |  |
| ***Záruka min. 36 měsíců garantovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den*** |  |  |
| ***Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.*** |  |  |
| ***DVD s ovladači a managementem*** |  |  |

V dne

…………………………………………………..

*(podpis)*